|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| Производственная программа МУП "Йошкар-Олинская ТЭЦ-1" в сфере водоснабжения на 2010г. |
|  |  |  |  |
| № п/п | Показатели | единицы измерения | 2010 год |
| 1. Объем производства |   |
| 1.1.1. | Объем отпуска в сеть  | тыс.куб.м.  | 3505,284 |
| 1.1.2. | Объем отпуска в сеть ХОВ, принятой от ТЭЦ-2 | тыс.куб.м.  | 3195,8 |
| 1.1.3. | Объем отпуска в сеть | тыс.куб.м.  | 6701,084 |
| 1.1.4. | Объем воды, используемой на собственные нужды | тыс.куб.м.  | 0 |
| 1.1.4. | Объем потерь | тыс.куб.м.  | 1190,209 |
| 1.1.5. | Уровень потерь | % | 17,76% |
| 1.1.6. | Объем реализации товаров и услуг, в том числе | тыс.куб.м.  | 5510,875 |
|   | а) населению | тыс.куб.м.  | 4567,3 |
|   | б) бюджетным организациям и учреждениям | тыс.куб.м.  | 571,245 |
|   | в) прочим потребителям | тыс.куб.м.  | 372,33 |
| 2. Качество производимых товаров (оказываемых услуг) |   |
| 1.2.1. | 2. Нормативное количество проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения | единиц | 812 |
| 1.2.2. | 1. Количество часов предоставления услуг за отчетный период | часов. | 8760 |
|   | 2. Количество дней в отчетном периоде | дней | 365 |
| 3. Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) |   |
| 1.3.1. | Коэффициент потерь воды  | куб.м./км | 4148 |
| 1.3.2. | 1. Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры | единиц. | 0 |
|   | 2. Протяженность сетей | км. | 286,951 |
| 1.3.3. | Аварийность сетей | ед./км  | 0 |
| 1.3.4. | Нормативный срок службы оборудования | лет | 20 |
| 1.3.5. | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км. | 0 |
| 1.3.6. | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | 0 |
| 1.3.7. | Износ систем водоснабжения | % | 40,5 |