Основные показатели производственной программы МУП «Водоканал» г. Йошкар-Олы
на услуги в сфере холодного водоснабжения на 2010 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Показатели производственной деятельности | Единицы измерения | Величина показателя |
| 2010 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Производственная программа |
| 1.1 | Объём выработки воды | тыс. куб. м. | 31182,2 |
| 1.2 | Объём воды, используемой на собственные нужды | тыс. куб. м. | 900 |
| 1.3 | Объём пропущенной воды через очистные сооружения | тыс. куб. м. | 10 150 |
| 1.4 | Объём отпуска в сеть | тыс. куб. м. | 30282,2 |
| 1.5 | Объём потерь | тыс. куб. м. | 6 250 |
| 1.6 | Уровень потерь к объёму отпущенной воды в сеть | % | 20,6 |
| 1.7 | Объём реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс. куб. м. | 24 032,2 |
| 1.7.1 | - населению | тыс. куб. м. | 12303,2 |
| 1.7.2 | - бюджетным потребителям | тыс. куб. м. | 1432,3 |
| 1.7.3 | - прочим потребителям | тыс. куб. м. | 10296,7 |
| 2 | Качественные показатели |
| 2.1 | Качество воды |  |  |
| 2.1.1 | Нормативное кол-во проб на сетях водоснабжения |  | 7860 |
| 2.2 | Надежность водоснабжения |  |  |
| 2.2.1 | Коэффициент потерь | куб.м/км | 15625 |
| 2.2.2 | Количество аварий | шт. | 280 |
| 2.2.3 | Аварийность сетей | % | 70 |
| 2.2.4 | Протяжённость сетей водопровода | км. | 400 |
| 2.2.5 | Протяжённость сетей нуждающихся в замене | км | 196 |
| 2.2.6 | Удельный вес сетей нуждающихся в замене | % | 49 |
| 2.2.7 | Фактический срок службы водопроводной сети | % | 47 |
| 2.2.8 | Нормативный срок службы:- чугунные трубы- стальные трубы- полиэтиленовые трубы | летлетлет | 582058,8 |
| 2.2.9 | Износ сетей водопровода | % | 49 |

Основные показатели производственной программы МУП «Водоканал» г. Йошкар-Олы
на услуги в сфере водоотведения на 2010 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Показатели производственной деятельности | Единицы измерения | Величина показателя |
| 2010 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Производственная программа |
| 1.1 | Объём отведённых стоков | % | 100 |
| 1.2 | Количество пропущенных стоков через ОСК | тыс. куб. м. | 22142,9  |
| 1.3 | Объём реализации товаров и услуг,в том числе по потребителям: | тыс. куб. м. | 22142,9 |
| 1.3.1 | - населению | тыс. куб. м. | 17514,5 |
| 1.3.2 | - бюджетным потребителям | тыс. куб. м. | 2078 |
| 1.3.3 | - прочим потребителям | тыс. куб. м. | 2550,4 |
| 2 | Качественные показатели |  |  |
| 2.1 | Качество очистки стоков |  |  |
| 2.1.1 | Нормативное количество проб на сетях водоотведения | Ед. | 890 |
| 2.2 | Надежность водоотведения |  |  |
| 2.2.1 | Количество аварий | шт. | 40 |
| 2.2.2 | Аварийность сетей | % | 11,79 |
| 2.2.3 | Протяжённость сетей | км. | 339 |
| 2.2.4 | Протяжённость сетей нуждающихся в замене | км | 261,3 |
| 2.2.5 | Удельный вес сетей нуждающихся в замене | % | 77 |
| 2.2.6 | Фактический срок службы сети | % | 78 |
| 2.2.7 | Нормативный срок службы:- керамическая труба- чугунная труба- полиэтиленовая труба | летлетлет | 305015 |
| 2.2.8 | Износ сетей канализации | % | 78 |