Author: ***
Last saved by: ****
Company: Администрация города

ИНФОРМАЦИЯ
о готовности объектов жилищно-коммунального
хозяйства к работе в осенне-зимний период 2014-2015 гг.

Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2014-2015 гг.– одно из основных направлений в работе администрации городского округа «Город Йошкар-Ола».
Проделана большая работа по обеспечению устойчивого безаварийного тепло-, водо-, электро-, газоснабжения потребителей, поддержание необходимых параметров энергоносителей. Процесс подготовки объектов к осенне-зимнему периоду является непрерывным.
В целях своевременной подготовки объектов предприятий к работе в осенне-зимний период 2014-2015 гг. были разработаны организационно-технические мероприятия, в которых учтены недостатки прошлых лет.
В конце 2013 г. был утвержден график останова отопительных котельных МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» на текущий и капитальный ремонты в 2014 году.
Постановлением администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 9 апреля  2014 г.  № 823 «О подготовке объектов жизнеобеспечения населения и социальной сферы городского округа «Город Йошкар-Ола» к работе в осенне-зимний период 2014-2014 годов» утвержден состав комиссии для подготовки к осенне-зимнему периоду 2014-2015 гг. Утверждены графики испытания тепловых сетей, выполнения профилактических работ. Испытание тепловых сетей МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1», филиала ОАО «ТГК-5» «Марий Эл и Чувашии», ООО «Марикоммунэнерго» было проведено с 26 мая по 7 июня 2013 г. 
С 9 июня 2014 г. согласно постановлению администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» потребителям была подана горячая вода за исключением объектов, которые обеспечиваются по участкам тепловых сетей, не выдержавших гидравлических испытаний (50 участков). Поврежденные участки тепловых сетей были восстановлены в кратчайшие сроки. 
На всех объектах тепло- и электроснабжения МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1»  проведен плановый ремонт сетей, оборудования, зданий и сооружений, выполнены мероприятия по плану оргтехмероприятий и инвестиционным программам.
Выполнено (с оформлением актов):
| план | факт
- отопительные котельные ( объект ) | 32 | 32
- тепловые сети ( км ) | 200 | 200
- ЦТП  (центральные тепловые пункты) ( объект) | 22 | 22
- ТНС (тепловые насосные станции)( объект ) | 2 | 2
Создан запас жидкого резервного топлива – мазута, в объеме 2594,8 т., что составляет  30% от норматива, на оставшуюся величину резервного топлива заключены договоры с поставщиком мазута ООО «Дублер» г. Йошкар-Ола.
Паспорт готовности к отопительному периоду МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» получен  будет получен  в установленные сроки.
1.	Готовность отопительных котельных – 32 объекта (100%);
2.	Готовность тепловых сетей – 200км (100%);
3.	Готовность ЦТП – 22 объекта (100%);
4.	Насосные станции – 2 объекта (100%);
5.	Готовность электрических сетей – 1500км (90%).
Капитальный и текущий ремонт тепловых и электрических сетей, оборудования, зданий и сооружений выполняется согласно утверждённым графикам. 
По инвестпрограмме на 2014 год запланировано завершение строительства I очереди  производственно-служебного корпуса на территории ТЭЦ-1 под размещение цеха электрических сетей и электроцеха. Срок сдачи I очереди назначен на 1 октября 2014года.
По плану капительного строительства к новому отопительному сезону выполняются мероприятия по реконструкции, модернизации и автоматизации объектов теплоснабжения и электроснабжения:
- реконструкция  ОК-25 (мкр.№2) под ЦТП№21 с автоматизацией ЦТП;
- телемеханизация и автоматизация ЦТП№5, ЦТП№15 и ЦТП№19;
-реконструкция и строительства объектов электроснабжения.
Йошкар-Олинской ТЭЦ-2  Филиала ОАО «ТГК-5» «Марий Эл и Чувашии» разработан и выполнен «План мероприятий по подготовке энергообъектов к работе в осенне-зимний период 2013-2014 годов».
В соответствии с планом: 
- проведено обследование состояния пожарной безопасности зданий и сооружений Йошкар-Олинской ТЭЦ-2, маслонаполненного оборудования и кабельного хозяйства; 
- опробованы дренчерные системы пожаротушения; 
- проверены внутренние и наружные противопожарные водопроводы, работоспособность автоматики и состояние средств пожаротушения. 
Проведены мероприятия по подготовке персонала к работе в зимних условиях (аттестация, инструктажи, дополнительное обучение).
Персонал предприятия обеспечен средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментом и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, первичными средствами пожаротушения. 
Обеспеченнормативный запас турбинного и трансформаторного масла, химических реагентов. 
Создан нормативный запас резервного топлива – мазута, в объёме 8000,4 тонн.
Выполнены работы по ремонту:
1) основного оборудования:
- двух котлоагрегатов типа ТПЕ-430А;
- двух турбоагрегатов;
2) вспомогательного оборудования:  насосного оборудования,  электродвигателей,  трансформаторов,  трубопроводов пара и горячей воды, установок химводоочистки. Проведены гидравлические испытания станционной теплофикационной установки и тепловых сетей Йошкар-Олинской ТЭЦ-2. 
В конце сентября 2014 года на Йошкар-Олинской ТЭЦ-2 запланирована организация и проведение совместной противоаварийной тренировки с участием оперативного персонала Йошкар-Олинской ТЭЦ-2 и Марийских тепловых сетей филиала ОАО «ТГК-5» «Марий Эл и Чувашии».
С 22 по 26 сентября 2014 года комиссией с участием представителей Филиала ОАО «ТГК-5» «Марий Эл и Чувашии», Йошкар-Олинской ТЭЦ-2, Приволжского управления Ростехнадзора, Филиала ОАО «СО ЕЭС» Региональное диспетчерское управление энергосистемы Республики Марий Эл (Марийское РДУ) состоится комплексная проверка готовности Йошкар-Олинской ТЭЦ-2 к работе в осенне-зимний период 2014-2015гг. Паспорт готовности будет получен до 1 ноября 2014 года.
Котельная ОАО «Стройкерамика» подает тепловую энергию на нужды отопления и горячего водоснабжения в 20 многоквартирных домов Заречной части города Йошкар-Олы.
Проведены следующие виды работ:
- техническое обслуживание и текущий ремонт оборудования паровых котлов №1,3;
- техническое обслуживание и текущий ремонт газового оборудования котельной;
- техническое обслуживание и текущий ремонт оборудования химводоподготовки;
- техническое обслуживание и текущий ремонт оборудования центрального теплового пункта; 
- эксплуатационные испытания электроустановок котельной;
- техническое обслуживание и текущий ремонт электрооборудования котельной; 
- техническое обслуживание и текущий ремонт водопровода; 
В настоящее время котельная осуществляет горячее водоснабжение многоквартирных домов и готова к подаче тепловой энергии на отопление.
Паспорт готовностикотельной ОАО «Стройкерамика» к работе в осенне-зимний период 2014-2015 гг. будет  получен до 15 сентября 2014 г.
В котельной ОАО «Марбиофарм» к осенне-зимнему периоду были проведены следующие виды работ: проведен ремонт системы отопления, техническое диагностирование котлов, текущий ремонт котлов, теплообменного оборудования, тепловых насосов. 
Тепловые сети опрессованы, выполнена ревизия запорной арматуры и гидравлическое испытание трубопроводов горячей воды и отопления. 
Персонал котельной аттестован.
Котельная ОАО «Марбиофарм» готова к работе в осенне-зимний период2012-2013 гг. Паспорт готовности котельной будет оформлен своевременно.
Для подготовки котельных МП «Троллейбусный транспорт» к осенне-зимнему периоду 2014-2015 гг. был разработан план мероприятий. В соответствии с этим планом проводилась подготовка котельных и теплосетей предприятия: ревизия и ремонт оборудования котельных с частичной заменой арматуры, наружный и внутренний осмотр котлов с последующим освидетельствованием, ремонт обмуровок, осмотр и очистка газоходов с составлением актов, опрессовка всех котлов, замена чугунных секций на одном котле, ревизия и ремонт электрооборудования котельных, гос. поверка приборов учета потребления газа, КИП и приборов автоматики, управления газовой аппаратуры. Также проведена подготовка бойлерной к работе на осенне-зимний период: ревизия и ремонт насосов, промывка скоростных водоподогревателей, фильтров с последующей опрессовкой, обслуживание приборов автоматики и КИП. 
В июле-августе текущего года проведены промывка и гидравлические испытания наружных и внутренних сетей отопления и горячего водоснабжения. 
Котельная № 2 МП «Троллейбусный транспорт», работающая на нужды горячего водоснабжения многоквартирных домов, подготовлена к осенне-зимнему периоду.
С операторами котельных проведено обучение по правилам эксплуатации газифицированных котельных с последующей проверкой знаний и аттестацией.
Котельные МП «Троллейбусный транспорт» готовы к работе в осенне-зимний период 2014-2015 гг.  
Котельные ООО «Марикоммунэнерго»расположенные по адресам:    ул. Мышино; ул.Соловьева, 3; ул.Кирпичная, 58; д. Шоя-Кузнецово; д.Савино готовы  к работе в осенне-зимний период 2014-2015 гг. 
Проведены гидравлические испытания тепловых сетей по результатам, которых заменено 340 метров тепловых сетей.  Выполнен ремонт пяти котлов со вспомогательным оборудованием. Выполнены работы по замене дымовой трубы в котельной д.Шоя-Кузнецово.
В наличии имеется каменного угля 53 т на сумму 113,5 тыс.р.  
В хозяйственном ведении МУП «Водоканал» находится  408,1 км водопроводных сетей, 978 пожарных гидрантов, 312 водоразборных колонок и 353,5 км канализационных сетей. 
На предприятии выполнены работы по подготовке объектов к осенне-зимнему периоду 2014-2015 гг.
        На подземном водозаборе подготовлено к работе все технологическое оборудование:
- выполнены ревизия и ремонт насосного и технологического оборудования на насосных станциях;
- проведена ревизия электрооборудования и запорной арматуры на артезианских скважинах подземных водозаборов;
- заменены вышедшие из строя глубинные насосы на новые на скважинах  №№ 5,19, 27 Арбанского водозабора;
- выполнена замена насосного агрегата на насосной станции водозабора «Звездный»;
- выполнен монтаж пьезометрических трубок для замеров уровней воды на скважинах Арбанского водозабора и водозаборе Шоя-Кузнецово;
- установлен новый затвор Д=800 мм в насосной станции Ш – го подъема «Красноармейская слобода»;
- заменены задвижки в фильтровальном зале на очистных сооружениях водопровода;
- выполнена чистка и промывка 6 горизонтальных отстойников, камер хлопьеобразования и 2-х вихревых смесителей;
- выполнена чистка и промывка сатуратора и расходных баков гипохлорита;
- закончен ремонт ограждения Зоны санитарной охраны 1 пояса строгого режима на речном водозаборе на реке М.Кокшага;
- ограждение Зоны санитарной охраны 1 пояса строгого режима на скважинах №№ 31 и 32 Арбанского водозабора;
- выполнен ремонт газовой котельной на насосной станции 3-го подъема в Красноармейской слободе.
          Для обеспечения потребителей качественной питьевой водой ведется интенсивная работа по подготовке водопроводных сетей к осенне-зимнему периоду.
Устранено 138 аварий на сетях водопровода,  выполнен капитальный ремонт 56 задвижек, 26 водопроводных колодцев, 5 пожарных гидрантов, 2-х водоразборных колонок, заасфальтировано 5 площадок вокруг водоразборных колонок.
Заменено 743 пог.м. ветхих водопроводных сетей. 
Промыто и прохлорировано 10,11 км тупиковых водопроводных сетей.
	  Выполнен  осмотр основных водоводов и запорной арматуры на них.
Проведен  ремонт водопроводных колодцев на водоводах:
       - от бульвара Ураева по ул. Эшкинина и пр. Ленина до ул. Петрова Д=600 мм;
            - в районе ограниченном улицами: 1мкр-н - 2 мкр-н. - ул. Дружбы - ул. Суворова,
      Й. Кырля – Фестивальная.
Выполнен текущий ремонт задвижек на водоводах:
    - ул. Строителей от ул. И. Кырля до ул. Крылова Д=600 мм;
- район улиц Мира, Кирова, пр. Ленина;
- район ограниченный улицами Красноармейская-К.Маркса-Чапаева-Некрасова-Халтурина-Машиностроителей.
В августе-сентябре планируется промывка 7,5 км тупиковых водопроводных сетей, асфальтирование 5 площадок вокруг водоразборных колонок, ремонт 2-х водоразборных колонок, задвижек и  колодцев.
Для обеспечения бесперебойного канализования города и безаварийной транспортировки стоков в зимний период проводится механическая чистка канализационных сетей, своевременно устраняются аварии на сетях канализации. 
За 7 месяцев устранено 7 аварий на сетях канализации, выполнен капитальный ремонт 97 канализационных колодцев.
       Переложено ветхих сетей канализации – 134,4 пог.м.
Проведены  работы на канализационных насосных станциях:
-	установлен насос «Иртыш ПФ-1 65/160-3 на КНС «Строителей» 84-б;
-	с целью экономии чистой воды выполнена автоматизация холодного водоснабжения на КНС «Овощевод» и КНС «Звездный»;
-	установлены приборы учета стоков на КНС «Савино»;
-	выполнена реконструкция вентиляционной системы на КНС «Овощевод».
  В сентябре будет выполнена реконструкция вентиляционной системы на КНС «Савино».
        Для обеспечения стабильной работы  и качественной очистки стоков в зимний период проведена значительная  работа в цехе очистных сооружений канализации:
-	подготовлены к работе гидравлические решетки РГД № 1,2,3 с заменой гидроэлеватора  в песколовке № 3;
-	отремонтирован первичный отстойник № 3;
-	отремонтированы иловые насосы в насосной станции сырого осадка № 3;
-	отремонтированы вторичные отстойники №№ 3,5, 7;
-	заменен насос СД 160 на насос «Иртыш» в дренажной насосной станции;
-	по комплексу обработки осадка:
-	отремонтирован транспортер с заменой катков и профилактика транспортеров № 1 и 2;
-	отремонтированы фильтр-прессы № 1,2,3 на комплексе обработки осадка;
-	заменена фильтровальная лента на фильтр-прессе № 3;
-	проложен трубопровод ПВХ Д=160 мм для перехода на 2-ю линию биологической очистки.
В сентябре будут выполнены работы по подготовке к пуску первой линии биологической очистки к зиме (заполнены аэротенки, отревизированы задвижки и вентиля).

МУП «Город» выполнены работы по ремонту проезжей части улиц, очистке и ремонтусистем ливневой канализации и другие работы согласно графику.
Производственная база предприятия готова к отопительному периоду 2014-2015 гг.
Количество техники, привлекаемой для механизированной уборки территории в зимнем периоде,  составляет 52 ед., из них подготовлено 32 ед. или 62%.   На оставшиеся 20 ед. спецтехники для работы в зимнем периоде будет произведена смены спецоборудования в сентябре-октябре 2014 года. Для ликвидации гололеда на проезжей части дорог в зимнем периоде продолжается заготовка песка и соли. Песко-соляная смесь будет заготовлена в полном объеме - 11,2 тыс.тн.
МБУ «ЦОДД «Сигнал» к работе в зимних условиях подготовлены все светофорные объекты, т.е. 83 светофорных объектов (из них 17 светофоров ламповых). На ламповых светофорах в летний период проведена работа по замене ламп на более устойчивые к перепадам напряжения.
В мае 2014 года выполнены работы по устройству светофорных объектов на:
- пересечении ул. Водопроводной – ул. Осипенко;
- пересечении ул. Й. Кырля – ул. Фестивальной;
- пересечении ул. Кирова – бул. Чавайна.
Проведена реконструкция светофорных объектов на:
- пересечение ул. К. Маркса – ул. Вашская;
- пересечение ул. К. Маркса – ул. Ломоносова;
- пересечение Воскресенского пр. – бул. Чавайна.
Все дорожные знаки, а их насчитывается 5799 ед. находятся в удовлетворительном состоянии. 
Для обеспечения безопасности дорожного движения проведена замена 28 дорожных знаков 5.19.1 и 5.19.2 на дорожные знаки с желтым обрамлением на пешеходных переходах.
На дорожное полотно автомобильных дорог нанесена  разметка  на площади 15000 м^2. Проведены работы по нанесению дорожной разметки у школ города. 
Предприятие готово к работе в осеннее-зимнихусловиях 2014-15 гг.       

МП«Трест банно-прачечного и ритуального хозяйства» согласно утвержденным мероприятиям на подготовку к осенне-зимнему периоду 2014-2015 гг. проведены следующие работы:
промывка системы отопления в банях №2, №3, №4, №5; ремонт тепловых сетей и тепловых узлов;
опрессовка тепловой системы в банях №2, №3, №4, №5, производственной базе;
 замена старых окон на новые пластиковые конструкции в банях №3, №4;
перевооружение котельной бани № 4 (перевод на централизованное отопление и горячее водоснабжение от ТЭЦ-1);
ремонт кровли в прачечной и промбазе;
ремонт бань № 2, № 3, № 4.
На выполненные работы затрачено около 1 млн. руб. собственных средств.
Все объекты (бани, промбаза) к осенне-зимнему периоду 2014-2015 гг. готовы.
МП «Жилсервис» подготовлена производственная база и готов автотранспорт и спецтехника для эксплуатации в осенне-зимний период 2014-2015 гг.
Проведены ревизия запорной арматуры тепловых сетей, гидравлические испытания наружных и внутренних тепловых сетей, восстановлены поврежденные участки антикоррозионного покрытия и изоляция трубопроводов.
Аварийная диспетчерская служба МП «Лифтовое хозяйство» осуществляет контроль над работой лифтов города круглосуточно. Все лифты города оборудованы единой системой диспетчерского контроля. Для бесперебойной работы лифтов проводены работы по техническому освидетельствованию и электроизмерительным работам.
Техническое обслуживание лифтов проводится согласно графикам в штатном режиме.	 
На обслуживании жилищно-экспуатационных управляющих компаний находится 1672 многоквартирных дома, общей площадью 4387,38 тыс.м^2.
В 340 многоквартирных домах форма управления – товарищество собственников жилья, либо жилищный кооператив, общей площадью 890,4 тыс.м^2.
В соответствии с мероприятиями по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду 2014-2015гг. выполнены:
- промывка и опрессовка системы отопления и горячего водоснабжения проведена в 1368 многоквартирных домах;
- ревизия запорной арматуры и горячего водоснабжения проведена в 1338 многоквартирных домах;
- ревизия запорной арматуры холодного водоснабжения проведена в 1449 многоквартирном доме;
- отремонтированы 67  печей в домах с печным отоплением;
- в рамках текущего ремонта отремонтировано кровель на площади 10442,8 м^2;
- отремонтированы входы в подъезды и на чердак в 131 многоквартирных домах;
- произведен ремонт отмосток в 38 домах или на площади 1053,5 м^2;
- отремонтировано подъездов 121 ед.;
- заготовлено песка  236,1  м^3.
Общие затраты на проведение вышеперечисленных мероприятий составили около 30 млн. руб.
К осенне-зимнему периоду 2014-2015гг. управляющими компаниями будут подготовлены и сданы тепловые узлы.
По состоянию на 10 сентября 2014 года паспорта готовности оформлены в следующих управляющих компаниях: _____.
Работы по оформлению паспортов готовности многоквартирных домов продолжаются и будут завершены к 15 сентября 2014 г.
В 2014 году в краткосрочный план капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов включено 10 многоквартирных домов.  На капитальный ремонт многоквартирных домов из ГК-Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства выделено 8,9 млн.руб. Всего из всех источников финансирования на капитальный ремонт многоквартирных домов направлено 26,6 млн.руб. Капитальный ремонт осуществляет Региональный оператор.
Анализируя выполнение мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду 2014-2015 годов, необходимо сделать вывод, что объекты жилищно-коммунального хозяйства городского округа «Город Йошкар-Ола» к началу осенне-зимнего  периода в целорпгм готовы. 
Работа по подготовке к отопительному периоду 2014-2015 гг.  продолжается, и все намеченные мероприятия будут выполнены в срок.

И.о. руководителя управления
городского хозяйства
г. Йошкар-Олы                                                                         С.А. Анисимов