ПРИЛОЖЕНИЕ 11

к постановлению главы

городского округа «Город Йошкар-Ола»

от \_\_\_ февраля 2016 г. № \_\_\_\_\_\_

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**земельных участков, по которым рассматривается вопрос о предоставлении разрешения на отклонение от параметров разрешенного строительства,**

**реконструкции объектов капитального строительства**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Местоположение земельного участка | Кадастровый номер или квартал | Площадь, кв.м. | Территориальная зона, в пределах которой расположен земельный участок | Параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, по которым испрашивается разрешение на отклонение | Предоставление разрешения на отклонение от параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| 4. | Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул.Советская,д.183/ ул.Яналова, д.4 | 12:05:0303016:46 | 2445 | Зона общественно-жилого назначения (ОЖ) | В целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м, максимальный процент  застройки – 50 %,  минимальный процент озеленения – 10%. | Уменьшение минимального отступа от красной линии ул.Советской с 5 до 3 м, от границ земельного участка со всех сторон с 3 до 0 м, увеличение максимального процента застройки с 50 до 100 %, уменьшение минимального процента озеленения с 10 до 0 %, реконструкции многоквартирного жилого дома, заключающейся в возведении мансардного этажа. |
| 5. | Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул.Павленко, д.55 | 12:05:0703001:52 | 6245 | Зона делового, общественного и коммерческого назначения (О-1) | В целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. | Уменьшение минимального отступа от границы земельного участка с юго-восточной стороны с 3 до 0 м, при строительстве многоквартирного жилого дома со встроенным блоком обслуживания. |
| 6. | Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул.Павленко | 12:05:0703001:53 | 2149 | Зона делового, общественного и коммерческого назначения (О-1) | В целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений минимальный от границы земельного участка – 3 м. | Уменьшение минимального отступа от границы земельного участка с северо-западной стороны с 3 до 0 м, при строительстве многоквартирного жилого дома со встроенным блоком обслуживания. |